기계작업별 Checklist	고소작업차	CL-안전-200

	기계설비 설명	고소작업차란 특수 목적용 차량으로서 작업자가 높은 곳에서 작업을 용이하도록 할 때 사용되는 기계이다. 건물 내/외부 비계설치공사, 전기 및 통신설비 가설 및 유지보수공사, 공장 천장내부 공사, 교량 점검 및 보수공사 등에 사용된다.
	유해위험요인	- 고소차량에서 추락할 위험이 있다. - 비래하는 물체에 맞아 상해를 입을 위험이 있다. - 높은 곳에 있는 장애물에 부딪칠 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제197조 관련> - 작업대를 와이어로프 또는 체인으로 상승 또는 하강시킬 때 낙하하지 아니하는 구조이어야 하며, 와이어로프 또는 체인의 안전율은 5 이상일 것 - 작업대를 상승 또는 하강시킬 때 작업대를 일정한 위치에 유지할 수 있는 장치를 갖추고 압력의 이상저하를 방지할 수 있는 구조일 것 - 권과방지장치를 갖추거나 압력의 이상상승을 방지할 수 있는 구조일 것

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	고소작업차는 평평한 바닥에 가능한 한 수평을 유지하여 안정적으로 설치되어 있는가?
2	갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 아웃트리거 또는 브레이크 등을 사용하고 있는가?
3	이동 시에는 작업대를 가능한 한 낮게 하강시킨 후에 이동하는가?
4	작업대를 상승시킨 상태에서 작업자를 태우고 이동하는 것을 금지하고 있는가?
5	작업대를 이동시키기 전에 이동통로의 바닥상태나 장애물의 유무를 점검하는가?
6	작업 중 작업자는 반드시 안전대를 케이지의 안전고리에 걸고 작업하는가?
7	작업 시 작업구역 내에 관계자가 아닌 사람의 출입을 엄격히 금지하고 있는가?
8	기상상태가 불안정할 경우 10미터 이상의 고소작업을 자제하고 있는가?
9	전선 근처에서 작업할 경우 작업감시자를 배치하여 감전사고에 대비하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	작업자는 안전모와 안전대를 착용하는가?
11	작업 시 안전한 작업을 위하여 작업 반경 내에는 적정수준의 조도를 유지하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해