기계작업별 Checklist	공기조화기	CL-안전-232

	기계설비 설명	공기조화기란 실내공기를 쾌적한 상태로 유지하게 하는 기계로서, 보통 냉방장치라고 부른다. 프레온 가스 등을 이용하여 액체가 증발할 때 주위에서 열을 흡수하는 원리를 이용하여 시원하게 기온을 유지한다.
	유해위험요인	- 전원을 차단하지 않은 상태에서 작업 시 감전의 위험이 있다. - 작업 중 벨트에 의해 장갑과 함께 손이 감겨 들어갈 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업 전 베어링의 주유 상태는 양호한지 점검하는가?
2	작업 전 점검구가 제대로 닫혀 있는지 점검하는가?
3	동절기 운전 시 응축수 및 잔류수를 제거하여 동파를 방지하는가?
4	기기를 기동시킬 때는 주위를 정돈하고 불필요한 물건을 제거한 후 조작하는가?
5	운전 중 전동 V-벨트의 장력을 점검하는가?
6	운전 개시 후 이상 소음이나 진동, 전동기와 송풍기 베어링의 상태를 점검하는가?
7	송풍기를 운전할 때 기기 가까이 접근하거나 들어가지는 않는가?
8	점검을 할 때에는 반드시 모든 회전체가 정지되었는지를 확인한 후에 점검하는가?
9	공기조화기의 소음으로 인한 청력손실의 예방을 위해 귀마개 및 귀덮개를 착용하는가?
10	공기조화기에 의해 발생하는 먼지의 흡입을 방지하기 위해 방진마스크를 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해