	안전보건경영지침서	문서번호	SHG-000
		제정일자	2011.01.01
		개정일자	0
	유해위험작업
		Rev/Page	0	/

1.  목 적

이 지침서는 공장 내의 유해․위험한 작업 중에 발생되는 각종 사고요인을 예방하기 위하여 관리감독을 체계화함으로써 인명과 재산의 손실을 미연에 방지하는 데 그 목적이 있다.

2.  적용범위

이 지침서는 당 공장 내 화기, 고소작업 및 기타 유해 위험한 작업을 시행하는 외주업체 및 당 공장 해당 작업에 관련된 자 전원에게 규정한다.

3. 용어의 정의

(1) "공사"라 함은 건축물, 설비의 신설, 이설, 정비, 보수작업 등 전반을 말한다.

(2) "공사 책임자"라 함은 유해․ 위험작업을 지휘․감독하는 관련부서(시공담당부서 및 외주업체) 의 지정된 책임자를 말한다.

(3) "화기작업"이라 함은 공사를 시행하는 과정에서 용접, 용단, 그라인딩, 가열 등에 의하여 점화원이 되거나 발화의 우려가 있는 작업을 통칭하며, 관리의 편의상 등급별로 구분을 한다.

① A급 : 화기취급 작업장소가 위험물 저장소 및 인화성 물질, 가연성 가스를 저장․취급하는 장소

② B급 : 인화점(65℃ 이하)이 낮은 물질과 기계유, 유압유 등의 오일이 현저히 유포되어 있는 기계 주위(제4류, 제6류 위험물이 저장된 장소, 지관건조실, 전기실 등)

③ C급 : A, B급 화기작업 대상이 아닌 장소 및 고소작업이나 밀폐된 공간작업 등 위험성이 있는 장소

(4) "고소작업"은 지면에서 2m 이상, 이하(지하) 인 곳에서의 작업을 말한다.

(5) " 제한공간 출입"이란 맨홀이나 용기 스커트와 같은 좁은 입구를 통하여 용기 내에 출입하는 작업이나 깊이 1.2 m 이상의 하수구, 굴착지 또는 땅굴 등의 제한공간에 출입하는 작업을 말한다.

(6) " 굴착작업"이란 어떠한 수단에 의하여 깊이 30 cm이상 지역을 파는 작업을 말한다.

(7) "전기 차단작업"이란 당해 설비 및 전 공장의 전원을 차단하여 행하는 작업을 말한다.

4. 책임과 권한사항

외주업자 및 당 공장 사원은 이 기준에서 정해진 사항을 준수할 의무가 있으며, 의무 불이행으로 인한 사건․사고 발생에 따르는 책임을 진다.

4.1  공사 시행부서

(1) 공사 담당 또는 시행 부서의 공사 책임자는 화기작업 구역 내에서 화기작업은 작업시작 전에 화재예방 조치 및 각종 보호구 착용 상태가 준비된 상태에서  작업에 임하여야 한다.

(2) 공사 담당책임자는 부서장으로부터 허가된 사항을 작업 책임자(조․반장)에게 공사 내용을 설명하여야 한다.

(3) 공사 시행부서는 외주업자가 선정되어 공사내용 설명 시에 필히 각종 장비 및 보호구(안전모, 안전화, 안전대, 보안경, 불티방지 재료, 전격방지기, 역화방지기 등)를 지참하여 공사에 임할 수 있도록 사전에 통보한다.

(4) 공사 시행부서는 작업부서와 협의하여 공사장 주위의 제품, 피트 커버(PIT COVER)내 기름, 먼지, 인화물질 등에 대하여 정리, 정돈, 청소, 청결을 철저히 하여야 한다.

(5) A급 화기작업 시에는 공사 시행부서에서 상주하여 작업감시를 한다.

(6) B급 화기작업 시에는 공사 시행부서에서 1일 2회 이상 확인한다.

(7) C급 화기작업 시에는 공사 시행부서에서 1일 2회 이상 확인한다.

4.2  협조부서(생산부서)

(1) 화기작업을 실시하는 외주업자가 준비한 화재예방조치를 확인하여 미비 시에는 작업을 금지시킨다.

(2) 협조부서는 공사 시행부서(외주업자 포함)와 협의하여 공사장 주위 제품이동, 청소, 인화물질 제거 등 화재예방에 적극 협조하여야 한다.

(3) 화기작업이 생산설비와 직접 연관되는 (압연기 등) 곳에서 행해 질 때에는 당해 기계설비의 O/P 또는 반장을 감시자로 배치한다.

4.3  안전보건 담당부서

(1) 공사현장을 수시 순회․점검하여 화재 예방조치 및 각종 보호구 착용상태를 점검하고, 미비사항에 대하여는 공사 담당부서나 시행, 업자에게 적절한 조치를 취한다.

(2) 준비한 화재예방 조치 및 각종 보호구 착용상태 등 안전조치가 미비되었을 경우 작업을 금지 또는 중단 시킬 수 있다.

5.  유해․위험작업 안전수칙

(1) 공사에 필요한 안전표지판은 외주업자가 구입(제작)하여 현장에 부착한다.

(2) A급 화기작업자는 라이터, 성냥 등을 휴대하고 작업해서는 아니 된다.

(3) A급 화기작업장 주위에서는 작업중 절대 금연을 한다(지정된 장소 이용).

(4) 용접, 용단, 그라인딩 작업시에는 인화방지 조치(방열포, 함석 등)를 하고, 작업을 하여야 한다.

(5) 아세틸렌, 프로판, 산소 용기류는 반드시 세워서 전도방지 조치를 한 후 안전한 상태에서 사용한다.

(6) 용접기의 2차 접선(어스선)은 피용접물에 확실하게 취부해야 하며, 건축물의 철골, 배관, 타 기계에 접지선을 이용해서는 안 된다.

(7) 2m 이상의 고소작업은 반드시 안전대를 착용하여야 한다.

(8) 순찰중 불안전한 행동 및 보호구 미착용 시 작업을 중지시키고, 안전을 재 확보한 상태에서 작업을 진행시킨다.

(9) 다음의 작업은 1명의 감시자를 배치하여 작업과 관련 없는 자의 접근차단, 외부와의 연락 등을 취할 수 있도록 하여야 한다.

① 오일 셀라 내에서 화기 등의 작업

② 밀폐공간(제한구역) 작업

③ 위험물 저장소 방유벽 내에서의 화기작업

④ 크레인 상부 측, 지붕 등의 5 m 이상의 고소작업

6. 문서 및 기록 관리

문서 및 기록관리는 ‘문서 및 기록관리 지침서(SP-000)’에 따른다.