한국정보통신자격협회 자격검정

종 목	급 수	수 검 번 호		제 한 시 간	코 드	형 별
국가공인 PC정비사	2	성 명		50분	A14305	A

* 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오.

* 무단 전제 및 복사를 금합니다.

<PC운영체제>

1. Windows XP에서 숨은 공유(Hidden Share)의 폴더 이름으로 올바른 것은?

가. INSTALL@	나. INSTALL#

다. INSTALL$	라. INSTALL&

2. 다음에서 설명하는 기술 명칭은?

- 하나의 컴퓨터에서 동시에 여러 개의 작업을 처리할 수 있는 능력을 의미하며, 컴퓨터에서 사용자로부터 작업을 입력받아 각각의 기억장소에 할당해 놓은 다음, 시간을 조금씩 분배하여 각 작업에 할당하여 일을 하므로, 마치 사용자의 눈에는 동시에 여러 개의 작업이 이루어지는 것과 같은 모습으로 나타는 기법

가. 비대칭적 다중 처리(Asymmetric Multiprocessing)

나. 대칭적 다중 처리(Symmetric Multiprocessing)

다. 멀티태스킹(Multitasking)

라. 비주얼 프로그래밍(Visual Programming)

3. MMC(Microsoft Management Console)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. MMC에는 컴퓨터, 서비스, 기타 시스템 구성 요소 및 네트워크를 관리하는 데 사용할 수 있는 관리도구가 들어 있다.

나. 스냅인 이라는 관리 도구를 한 개 이상 콘솔에 추가할 수 있다.

다. 저장된 MMC는 Windows 2000, XP에서 동일하게 사용할 수 있다.

라. [시작] - [실행]을 클릭한 후 MMC를 입력하여 실행한다.

4. 에러를 자신이 찾아 수정할 수 있는 코드는?

가. 패리티 코드(Parity Code)

나. 해밍 코드(Hamming Code)

다. 그레이 코드(Gray Code)

라. BCD코드(Binary Coded Decimal)

5. 다음에 나열한 항목들 중 그림 사용자 인터페이스(GUI)에 대한 설명으로서 적절하지 못한 것은?

가. 디스크상의 파일 및 디렉터리는 화면상의 파일 및 폴더 아이콘으로 대응되어 표현된다.

나. GUI환경은 파일의 복사와 같은 파일 관리 방법을 끌어다 놓기(Drag & Drop)등을 이용하여 손쉽게 처리할 수 있다.

다. 끌어다 놓기(Drag & Drop)기능은 파일 삭제를 수행할 수 없다.

라. 프로그램의 실행은 폴더내의 프로그램 아이콘을 마우스로 클릭하여 실행시킨다.

6. 하드디스크 최적화와 관련된 설명으로 잘못된 것은?

가. 주기적으로 디스크 정리를 이용하여 선택한 디스크의 임시 인터넷 파일이나 다운로드한 프로그램 파일 등을 비워 빈 공간을 유지한다.

나. 디스크 속도가 예전보다 느려지면 디스크 조각 모음을 실행해 디스크 최적화를 유지한다.

다. NTFS는 FAT32 파일 시스템보다 시스템 안정성이 향상되지만 100GByte 이상의 하드디스크에서는 사용할 수 없다.

라. 디스크 검사를 이용해 하드디스크에 문제가 있는지 정기적으로 검사한다.

7. Windows XP에서 BMP형식의 파일을 수정하고자 할 때 적당한 프로그램은?

가. 워드패드	나. 그림판

다. 메모장	라. 클립보드

8. 64비트 Windows XP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 32비트 전용 CPU에도 64비트 운영체제를 설치할 수 있다.

나. 64비트 시스템을 꾸미기 위해서 메인보드, 그래픽 카드, 하드디스크 등 모든 하드웨어가 64비트용 이어야 한다.

다. 기존의 32비트 장치 드라이버 파일을 그대로 사용할 수 있다.

라. 128GB의 RAM과 16TB의 가상 메모리를 지원한다.

9. Windows XP 컴퓨터에서 시스템 자동 복구 만들기(ARS)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 시스템 자동 복구 마법사에서 컴퓨터가 여러 요인으로 인해 부팅이 되지 않는 경우에 대비하여 응급 복구 디스켓을 만들 수 있다.

나. [시작] - [프로그램] - [보조프로그램] - [시스템 도구] - [백업]메뉴를 선택한 후 시스템 자동 복구 마법사를 실행한다.

다. Windows의 시스템 설정과 사용자의 로컬 시스템 파티션을 저장할 수 있다.

라. [시작] - [설정] - [제어판] - [프로그램 추가/제거] - [시동디스크]를 선택한다.

10. 음성을 위한 압축 포맷에 해당하지 않는 것은?

가. OGG	나. AVI

다. VQF	라. MP3

11. windows XP에서 시스템 복원 대상으로 잘못된 것은?

가. 시스템 파일	나. Windows 구성요소

다. 레지스트리	라. 아래 한글 파일

12. Windows XP에서 공유 폴더 설정에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 최대 100명 까지 접근을 허용할 수 있다.

나. 공유된 폴더에 접근 할 수 있는 그룹 및 사용자를 지정 할 수 있다.

다. 명령 프롬프트에서 'net share'명령으로 컴퓨터의 공유된 전체 폴더를 확인할 수 있다.

라. 관리 목적으로 공유된 경우 사용 권한을 설정할 수 없다.

13. 디스크 어레이(Array) 구축 방식 중 Windows XP에서 구축할 수 없는 것은?

가. Raid-0 볼륨	나. Raid-1 볼륨

다. Raid-4 볼륨	라. Raid-5 볼륨

14. 시스템에 둘 이상의 운영체제가 설치되어 있는 경우 사용자가 선택하지 않을 때 시스템 부팅에 사용될 운영체제와 사용자의 입력을 대기할 시간 등을 설정할 수 있는 곳으로 올바른 것은?

가. [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [고급] - [시작 및 복구]

나. [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [고급] - [사용자 프로필]

다. [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [하드웨어] - [장치관리자]

라. [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [하드웨어] - [하드웨어 프로필]

15. 다음의 프로그램 중 성격이 다른 하나는?

가. Defrag	나. Microsoft Security Essentials

다. V3	라. 노턴 안티바이러스 2011

<PC주변기기>

16. 아래에서 설명하는 키보드의 접점방식은?

* 현재 가장 많이 사용되고 있는 유형이다.

* 가장 아래에는 PCB 혹은 커버가 위치한다.

* PCB 위에 하부회로막이 있다.

* 하부회로막과의 쇼트를 막는 절연막을 거쳐서 상부회로막이 위치한다.

* 마지막으로 상부회로막 위에 탄성체인 러버돔이 존재한다.

가. 순수 기계식 스위치 타입(Pure Mechanical Switch Type)

나. 폼 엘레멘트 타입(Form Element Type)

다. 멤브레인 스위치 타입(Membrane Switch Type)

라. 캐패시터 스위치 타입(Capacitive Switch Type)

17. 그래픽 카드에 장착된 그래픽 프로세서와 비디오램의 상관 관계에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 비디오램은 빠를수록 좋다.

나. 최신 그래픽 프로세서에는 비디오램이 내장되어 있다.

다. 비디오램의 버스폭이 클수록 좋다.

라. 장착된 비디오램의 용량이 클 수록 해상도가 높다.

18. PCI-Express x16 Bus의 최대 전송 속도는?

가. 33MB/초	나. 8GB/초

다. 66MB/초	라. 100GB/초

19. 뮤직 신디사이저, 악기, 컴퓨터 등을 상호 접속이 가능하도록 하는 인터페이스 규격은?

가. MPEG	나. MPC

다. BUS	라. MIDI

20. 스캐너로 입력받은 문서의 내용을 텍스트로 변경하는 기기는?

가. OCR	나. 디더링

다. 캡처	라. CAD

21. 컴퓨터 본체의 파워 서플라이에서 공급되는 전압의 종류가 아닌 것은?

가. +3.3V, +5V	나. +3.3V, +12V

다. +5V, +12V	라. +5V, +9V

22. PCM 방식으로 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환할 때 몇 비트로 표본화하느냐에 따라 음질이 달라진다. 다음 중 CD 음질 수준으로 샘플링할 때의 기준은?

가. 11.025khz, 8비트, 모노

나. 22.050khz, 8비트, 모노

다. 44.100khz, 8비트, 스테레오

라. 44.100khz, 16비트, 스테레오

23. 'IEEE 1284'는 무엇에 대한 규격인가?

가. 직렬포트	나. USB

다. 병렬포트	라. LAN

24. PC의 메인보드는 메인보드를 제어하는 칩셋에 의하여 성능이 달라질 수 있으나 이러한 하드웨어 뿐만 아니라 제어 소프트웨어도 중요하다. 이러한 것을 무엇이라고 하는가?

가. BIOS	나. CMOS

다. CACHE	라. TCP/IP

25. 메인보드의 램 소켓에 기재된 표시로 올바른 것은?

가. PCI #1	나. PCI/ISA

다. AGP #1	라. BANK 1

26. 다음에 설명하는 기능을 가진 장치는?

그래픽 카드와 CPU 사이에 직접 연결 통로를 제공하여 PCI 버스를 거치지 않고 고속으로 데이터를 보낼 수 있다.

가. DMA	나. Accelerated Graphic Port

다. Mpeg Card	라. PC-100

27. CPU 기능 중 하나인 제어장치의 구성요소로 잘못된 것은?

가. 프로그램 계수기	나. 명령 레지스터

다. 명령 해독기	라. 보수기

28. 다음은 어떤 단위에 대한 설명인가?

* 인쇄선명도의 단위로 사용된다.

* 인치당 점의 수를 나타낸다.

* 수치가 클수록 인쇄의 품질이 우수하다.

가. CPS	나. DPI

다. PPM	라. LPM

29. ODD 인터페이스 방식이 아닌 것은?

가. AT-Bus	나. SCSI

다. EIDE	라. ESDI

30. 램의 종류가 아닌 것은?

가. SDRAM	나. DDR2-DRAM

다. TTRRAM	라. DDR3-DRAM

<PC유지보수>

31 .PC 내부의 발열과 전원에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. Geforce 계열의 3D를 지원하는 비디오 카드는 예전 2D만 지원하는 비디오 카드보다 발열량이 매우 적다.

나. 컴퓨터 케이스에 전류가 흐르는 경우는 파워 또는 케이스의 절연 장치가 불량한 경우이다.

다. PC 본체에 연결된 휀(FAN)이 동작할 때 환기가 잘되도록 배기구에 장애물을 제거한다.

라. CPU위에 장착된 쿨러에 이상이 있을 경우 PC의 동작에 문제가 생길 수 있다.

32. Award 바이오스의 BIOS SETUP 중 "CPU의 클록이나 메모리 타이밍 값을 조정"할 때 사용하는 메뉴는?

가. Frequency/Voltage Control

나. PC Health Status

다. Integrated Peripherals

라. PnP/PCI Configurations

33. 컴퓨터를 켜면 처음에는 아무 문제가 없으나 몇 분이 지나면 시스템이 멈추는 현상이 나타난다. 전원을 끄고 잠시 후 다시 켜면 부팅은 되지만 역시 같은 증상이 반복된다. 원인으로 보기에 타당한 것은?

가. CPU의 냉각팬이 고장나 CPU의 열을 식혀주지 못한다.

나. 메인보드의 BIOS 배터리가 방전되었다.

다. 그래픽카드의 해상도가 너무 높게 설정되었다.

라. 사운드 카드 드라이버가 손상된 것이 원인이다.

34. PC를 처음 조립할 때, 가장 기본적인 부팅 테스트를 하기위해 반드시 필요한 부품이 아닌 것은?

가. CD-ROM	나. 메인보드

다. 파워 서플라이	라. CPU

35. 시스템에서 BIOS 설정을 통해 부팅 시 암호를 설정했다가 암호를 분실한 경우, 가장 적절한 수리 방법은?

가. 메모리를 모두 제거한 후 다시 장착한다.

나. I/O 카드와 VGA 카드, CPU를 제거한 후 다시 장착한다.

다. 메인보드에 장착된 배터리를 제거한 후 충분한 시간이 지난 뒤 다시 장착한다.

라. 컴퓨터 전원 스위치의 ON/OFF 동작을 반복 해준다.

36. PnP의 발전된 형태로서 운영 중인 시스템의 전원을 끄지 않은 상태에서 장치나 부품을 교체해도 시스템에서 바로 인식하는 기술은?

가. Hot Swap	나. IDE

다. PCI	라. ACI

37. 업데이트된 드라이버를 설치했더니 시스템이 불안해지고 Windows XP에 이상이 생긴다. 문제를 해결하기 위한 방법으로 잘못된 것은?

가. 마지막으로 성공한 구성으로 부팅해 본다.

나. 드라이버 롤백 작업을 진행한다.

다. BIOS 설정에서 부팅 순서를 변경한다.

라. 시스템 복원을 실행한다.

38. 일반적인 PC 장애이다. 증상에 따른 원인 또는 대처 방법의 연결이 잘못된 것은?

가. 하드디스크의 소음이 심해졌다. - 본체에 하드디스크를 고정시키는 나사가 헐거워 진 경우에도 소음이 심해질 수 있다.

나. Windows에서 마우스의 움직임이 둔해졌다. - 볼 마우스의 경우 마우스를 장기간 사용한 경우 먼지 등의 이물질이 마우스의 볼에 붙어 조작감을 둔하게 할 수 있다.

다. 하드디스크에 배드 섹터가 생겼다. - Windows의 '디스크 조각 모음' 프로그램으로 배드 섹터를 제거할 수 있다.

라. 무선 마우스의 작동이 끊긴다 - 리시버의 위치를 조정하고 배터리를 교체한다.

39. 프로그램을 안전하게 제거하는 방법으로 잘못된 것은?

가. 제어판의 프로그램 추가/제거 기능을 이용한다.

나. 프로그램에서 제공하는 Uninstall 기능을 이용한다.

다. 탐색기에서 프로그램 폴더를 찾아 삭제한다.

라. 클린 스윕(Clean Sweep)과 같은 설치/제거 관리 프로그램을 이용한다.

40. Windows용 음악 프로그램을 이용하여 음악을 들으려 하는데 스피커에서는 아무 소리도 나지 않지만 해당 음악 프로그램은 정상적으로 돌아가고 있다. 이러한 상황이 발생한 원인에 속하지 않는 것은?

가. 사운드 카드 드라이버가 오류이다.

나. 그래픽 카드에 문제가 있다.

다. Windows의 볼륨 조절 기능에서 소리 출력을 없앴다.

라. 스피커의 볼륨을 최대한 작게 설정했다.

41. 인터넷에서 음성이나 영상, 애니매이션 등을 실시간으로 재생 가능하도록 하는 기법으로 올바른 것은?

가. 멀티태스킹	나. 버퍼링

다. 스트리밍	라. 스풀링

42. 잉크젯 프린터의 노즐이 막혔을 때 대처 요령으로 올바른 것은?

가. 송곳으로 뚫는다.

나. 뜨거운 물에 적셔 준다.

다. 헤드를 교체한다.

라. 노즐 부분을 건조시킨다.

43. Windows XP의 시스템 파일 중 파티션 정보를 관리하는 것으로 올바른 것은?

가. partmgr.sys

나. mountmgr.sys

다. ntoskrnl.exe

라. intelide.sys

44. 다음 질환 중 VDT 증후군에 해당되지 않는 것은?

가. 습도건조, 호흡저하(호흡계 질환)

나. 시력저하, 망막건조 백내장(안과계 질환)

다. 두통, 스트레스(정신계 질환)

라. 손목, 어깨, 허리(신경, 관절계 질환)

45. BIOS를 업그레이드할 때 주의할 사항이 아닌 것은?

가. BIOS 업그레이드 중간에 전원이 꺼지면 부팅이 안되는 문제가 발생할 수 있다.

나. Windows 환경에서 BIOS를 업그레이드 할 수도 있다.

다. BIOS 업그레이드 후에는 반드시 Format 하여 Windows를 재설치 해야 한다.

라. 최신 버전의 BIOS는 ROM이나 BIN 파일로 제공되는 경우가 많다.

<PC네트워크>

46. 인터넷 사용자가 늘면서 여러가지 문제점도 발생하고 있다. 그 중에 하나가 스팸(SPAM)이라는 것이다. 스팸에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 특정 내용의 메일을 다른 많은 사람들의 E-메일 박스에 보내는 것을 말한다.

나. 바이러스를 유포시키는 행위이다.

다. 고의로 인터넷 통신을 차단하는 행위이다.

라. 남의 개인 정보를 허락없이 갖는 행위이다.

47. G메일에 대한 기능 설명 중 거리가 먼 것은?

가. 메일 읽기	나. 메일 쓰기

다. 메일 저장	라. 3일 이내 보낸 메일 취소

48. 전송 매체 중 내부에 코어와 이를 감싸는 굴절률이 다른 유리나 플라스틱으로 된 외부 클래딩(Cladding)으로 구성되어 있는 전송매체로 올바른 것은?

가. Twist Pair 케이블

나. CATV 동축 케이블

다. 광섬유 케이블

라. Baseband 동축 케이블

49. 네트워크의 허브의 종류가 아닌 것은?

가. Dummy Hub	나. Switch Hub

다. Intelligent Hub	라. Queue Hub

50. 루프백(Loopback) 주소를 나타내는 특수 IP 주소는?

가. 127.0.0.1

나. 1.1.1.1

다. 255.255.255.255

라. 0.0.0.1

가채점 답안
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
다	다	다	나	다	다	나	라	라	나
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
라	가	다	가	가	다	나	나	라	가
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
라	라	다	가	라	나	라	나	라	다
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
가	가	가	가	다	가	다	다	다	나
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
다	나	가	가	다	가	라	다	라	가