	보 도 자 료	작성과 담당자 연락처	기술보급과 과장 유승오 농촌지도사 나상수 063-238-0981 기술지원과 과장 이명숙 농업연구사 양상진 063-238-6431
	즉시 보도될 수 있도록 협조 부탁드립니다.
		제공일	2017. 8. 11.(총 4장)

폭염 지속되면 과실 ‘햇볕데임’ 주의하세요!

- 농촌진흥청, 과수농가 대상 피해예방관리요령 제시  -

□ 7월～8월 폭염으로 경남 일부지역 단감 등 과실에 햇볕데임(일소피해)이 발생함에 따라 과수농가의 각별한 주의가 요구된다.

□ 농촌진흥청(청장 라승용)은 성숙기 및 수확기에 접어든 각 과실을 철저히 관리해 햇볕데임 피해를 입지 않도록 당부했다.

일소 초기증상	일소 피해과	일소 후기 증상

○ 햇볕데임은 고온과 강한 직사광선에 의해 과실 표면이 타들어가는 현상을 말한다. 나무의 자람이 약하거나 강한 직사광선에 직접 노출된 경우에 발생한다.

○ 초기에는 햇볕이 직접 닿은 면이 흰색 또는 엷은 노란색으로 변한다. 증상이 진행됨에 따라 갈색으로 변하며, 2차적으로 탄저병 등 병원균에 감염돼 썩는다.

□ 일소피해를 예방하기 위한 재배관리 요령은 다음과 같다.

○ 초생재배= 과수원에서 자라는 풀을 뽑지 않고 함께 가꾸는 초생재배는 고온피해를 줄이는 좋은 방법이다. 풀을 깨끗이 뽑아 주는 청경재배를 할 때보다 토양의 복사열을 대폭 줄여 과원내부 온도를 낮추기 때문에 햇볕데임 피해를 줄이는데 도움이 된다.

○ 물뿌림 장치로 과원 내 온도 낮추기 = 햇볕데임은 기온이 31℃이상 올라가면 발생이 높아진다. 미세물뿌림장치 등을 가동해 과원 내 온도를 낮춘다.

○ 직사광선 받지 않도록 가지배치 = 웃자란 나뭇가지 등을 이용해 과실이 강한 직사광선에 직접 노출되지 않도록 유인한다. 또한 나무 한그루에 과실이 과도하게 달리지 않도록 관리한다.

○ 탄산칼슘‧카올린 뿌리기 = 탄산칼슘 40∼50배액, 카올린 33∼66배액을 예방적으로 뿌려 과실을 보호할 수 있다.

<과실에 카올린을 뿌린 모습>

○ 토양 수분유지, 반사필름 까는 시기 늦추기 = 토양이 적당한 물기를 머금고 있도록 물주기를 하고, 폭염이 지속될 경우에는 햇빛을 반사해 과일이 골고루 익게 하는 반사필름 까는 시기를 늦추거나 생략해야 한다.

□ 농촌진흥청 기술보급과 유승오 과장은 “올해 8월 중순부터 9월 중순까지는 평년대비 온도가 높을 것으로 예보되는 만큼 사과, 단감 등 햇볕데임 피해에 취약한 작목을 중심으로 철저한 대비가 필요하다.”라고 당부했다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 농촌진흥청 기술보급과 나상수 농촌지도사(☎ 063-238-0981)에게 연락주시기 바랍니다.

<참고자료>

고온·폭염에 대비한

주요 과수 과원 안전 관리요령

		과실, 잎의 햇빛데임(일소) 피해 발생이 많아질 우려가 있습니다.

○ 물빠짐이 좋도록 배수로 정비와 토양 내 적당한 수분이 유지 될 수 있도록 물주기

○ 과실이 강한 직사광선을 직접 받지 않도록 가지들을 잘 배치하고, 과다 착과 지양

○ 외부온도가 31±1℃일 때 물을 뿌려주어 잎과 과실의 온도 상승을 막는다(미세 살수시 5분간 뿌리고, 1분간 멈추도록 설정)

○ 외부 온도가 31℃를 넘거나 과실에 강한 직사광선 노출이 예상될 경우 탄산칼슘(40~50배액) 또는 카올린(33~66배액)을 과실 위주로 뿌린다.(6월 하순부터 4~5회 주기)

<일소방지제 처리에 따른 일소과 발생율>

<카올린 살포>

처 리	처리농도	일소과 발생율(%)
탄산칼슘	400~500g/20ℓ	3.9
석회유(생석회)	300g/20ℓ	6.7
카올린	300~600g/20ℓ	3.2
무처리	-	9.4

		고온기 과원 관리가 내년 과실 품질 좌우합니다.

○ 웃자란 가지를 없애거나 유인(가지를 아래로 잡아당김)해 나무 내부까지 햇볕이 골고루 들어갈 수 있도록 하되 지나치지 않도록 함

- 과실들이 강한 직사광을 직접 받지 않게 가지를 배치하고 지나친 여름철 가지치기는 피함

* 일소피해 입은 과실은 추가적인 피해를 방지하기 위해 가능한 늦게 제거

○ 새가지는 아래로 유인하여 꽃눈분화(꽃눈이 형성되는 것) 유도 및 수형(나무 모양) 안정 도모

○ 배수로 확보 및 적절한 관수로 원활한 뿌리 생육도모

○ 야간온도가 높을 경우 해질 무렵부터 2시간정도 수관(나무 가지와 잎이 달려있는 부분)상부 미세물뿌림장치를 이용해 물주기

○ 배수로 확보 및 적절한 물주기로 원활한 뿌리 생육도모