단로, 3로, 4로 스위치 회로도
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가장 일반적인 스위치 회로입니다.
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좌측스위치 b,c가 붙어있는 상태에서 우측스위치도 b,c가 붙으면 On, 그렇지 않으면 Off
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양 끝의 3로 스위치 사이에 있는 4로 스위치를 누를 때 마다 X형과 =형으로 접속이 바뀌므로 점멸이 가능함. 스위치 모양은 단로, 3로, 4로 모두 같습니다. 4로 스위치 수량은 중간에 마음대로 추가할 수 있습니다.
4. 4로 스위치 실제배선사례 1
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그림3을 보면 원리를 이해하기 쉬우나 실제 배관 배선은 그림 4와 같이 복잡해집니다. 


5. 4로 스위치 실제배선사례 2
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실제로 그림 5와 같은 경우가 발생할 확률은 거의 없지만 4로 스위치에 반드시 4가닥이 필요한 것은 아니라는 기본 원리를 알고 응용할 수 있도록 표기한 것입니다. 

