위험물질 관리
규정번호	: HP 11.3.1	제 정 일	: 2015.12.01
승인책임자	: 병원장	최근개정일	:
검토책임자	: 규정심의위원회	검토주기	: 4년
담당부서	: 보건관리, 안전관리,	검토예정일	: 2019.11.30
관련지침,규정/법 KOIHA Ref	: 산업안전보건법 제 41조, 물질안전보건자료에 관한 기준(노동부 고시 제 2009‐68호) : 의료기관 인증조사기준 종합병원용(Ver2.0) 11. 안전한 시설 및 환경관리_11.3 위험물질 관리

홍익병원 규정

목적 (Purpose)

홍익병원에서 사용하는 유해화학물질의 안전한 관리를 위하여 물질안전 보건자료 및 근로자에 대한 교육 등에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

범위 (Application)

병원의 전 직원을 대상으로 한다.

용어정의 (Definition)

유해화학물질은 화학적으로 연구대상이 되는 물질 또는 화학적 방법에 따라 인공적으로 만들어진 물질이며 사람과 모든 환경에 유해한 물질을 의미하고, 유독물, 관찰 물질, 취급제한물질 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가  있는 화학물질로 구분 된다

정책 (Policy)

유해화학물질 안전관리는 관련 법규에 근거하여 목록을 선정하여 관리 한다

유해화학물질 관리 상태를 정기적으로 점검하고 교육 등을 실시한다.

절차 (Prodedure)

1. 유해화학물질 안전관리 절차

1) 유해화학물질 보관

㉮ 사람의 통행이 제한적인 장소에 보관 한다

㉯ 유해화학물질은 생산회사의 전용용기 그대로 보관 한다.

㉰ 다른 용기에 분리 보관하거나 라벨이 없어졌을 때는 유해화학물질의 명칭, 그림문        자, 신호어 ,유해위험문구, 예방조치문구, 공급자 정보를 적은 라벨을 부착한다.

㉱ 작업장에서 보관하는 유해화학물질 (폭발성 발화성, 산화성, 인화성, 가연성, 부식성       물질) 대하여는 작업장과 별도의 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에       필요한 양만큼만 두어야 한다.

2) 유해화학물질의 취급

㉮ 물질안전보건자료(MSDS)에 따라 취급 시 주의사항 숙지 한다

㉯ 물질의 독성에 따라 마스크, 가운, 보호안경 등 보호구 착용지침을 준수한다.

㉰ 부서담당자는 유해화학물질 목록과 물질안전 보건자료 관리하고 감독한다.

부서원은  물질안전 보건자료와 비치 장소를 숙지한다.

㉱ 특별관리물질(포르말린, 산화에틸렌 등) 취급일지를 작성한다. [별지 4호]

2. 유해화학물질의 목록의 정기적인 관리

부서에서 취급하는 유해화학물질에 대해서는 목록을 작성하고 정기적으로 관리

(년1회) 하며 필요시 (사용량의 변경, 신규물질추가 등) 수시로 업데이트한다.

3. 유해화학물질의 안전관리 수행

1) 유해화학물질 사용부서는 산업안전보건법 의거하여 연 2회 작업환경측정 및 특수건강 검진을       실시한다.

2) MSDS의 비치 및 준수

유해화학물질 취급 부서에서는 MSDS를 작성(제조업자나 수입업자로부터 입수한 경      우 작성한 것으로 봄)하여 화학물질 취급자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 비치하고 준      수 한다.

3) MSDS의 교육

가) 유해화학물질을 취급하는 근로자에 대해서는 년 1회 교육을 실시 후 교육시간 및        내용 등을 기록하여 보존한다. [별지 제 1-1, 1-2호]단, 신규화학물질을 추가로 사        용 하거나 새로운 직원을 배치 시에는 배치 3개월 이내 16시간이상 수시교육을 실        시 한다.

나) MSDS에 대한 교육 내용은 다음과 같다(산업안전보건법 규칙 별표 8의 2)

- 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제의 종류 및 그 유해성, 위험성

- 안전. 보건상의 취급주의 사항

- 응급조치 및 긴급대피요령

- 물진안전보건자료 및  경고표지를 이해하는 방법

- 그 밖의 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제의 유해, 위험으로부터 근로자의

건강을 예방할 수 있는 방법

다) 화학물질 용기에 경고 표지 부착

① 화학물질의 용기 및 포장에 경고표지의 유무를 확인하여야 하며 경고표지가 없는       경우에는 경고표지를 부착하여야 한다. (제조업자에게 경고표지의 부착을 요청가능)

② 부서에서 자체적으로 사용하기 위하여 담은 반제품용기에 경고표지를 할 경우에는       유해, 위험의 정도에 따른 “위험” 또는 “경고”의 문구만을 표시할 수 있다.

다만, 이 경우 보관, 저장 장소의 작업자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 경고표지를 부       착하거나 MSDS,를 게시하여야 한다.

4) 유해화학물질을 다룰 때에는 유해화학물질로부터의 건강위험을 예방하기 위하여 적       절한 보호구(보안경, 장갑, 마스크, 보호의 등)를 착용한다.

5) 유해화학물질에 노출(보호구 착용 없이 눈이나 피부 등에 묻은 경우)되거나 누출(엎       지르거나 쏟은 경우)시에는 부서에 비치된 ,MSDS에 따라 대처하고 누출된 화학물질       은 ‘Spill kit'을 이용하여 처리한다. 필요시 보고서를 작성하여 보건관리자에게            보고한다. [별지 제 5. 6호]

※ 누출된 화학물질을  안전하고 빠르게 처리하기 위하여 부서에 Spill kit을 비치하고        응급상황 시 사용할 수 있도록 한다.

6) 화기 물질의 휴대금지 및 관계직원 외는 출입금지 조치한다.

7) 점검 및 예방활동

① 유해화학물질을 사용하는 부서에서는 분기별(3. 6. 9. 12월) 이상 ‘유해화학물질 안         전 점검 체크리스트를 작성하여 관리하고 보건관리자에게 보고 한다.

[별지 제3호]

② 보건관리자는 필요에 따라 수시로 점검을 실시하며 문제 발생 시 경영진에게

보고하고 조치한다.

<별첨자료>

1. MSDS 교육실시 보고서

2. 교육 참석 서명지

3. 유해화학 물질 목록 보고서

4. 유해화학 물질 안전 점검표

5. 발암성 물질 취급 일지

6. 유해화학 물질 노출(누출) 보고서

7. 유해물질 사고시 보고체계

승     인

홍익병원장

별첨 1. MSDS 교육실시 보고서

특별안전보건교육 201 년 월 일				결재		보건관리자		원 장
1. 교육구분	① 신규채용시 교육 ③ 특별안전보건교육 ⑤ 관리감독자교육				② 작업내용 변경시 교육 ④ 정기안전보건교육 ⑥ 기 타 ( )
2. 교육인원	인원 구분	계			비 고
	대상인원
	참석인원
3. 교육시간	17 시 10 분 ～ 19 시 10분 ( 2시간)
4. 교육장소
5. 강 사 명	직위 및 직책		성 명				비 고
6. 교육내용	1. 물질안전보건자료 (MSDS& GHS) 제도 2. MSDS& GHS 정의 및 경고표시, 물질안전보건자료에 대한 교육 3. 관리대상 유해물질의 종류와 유해성 4. 안전작업장법 및 보호구 사용에 관한 사항 5. 그 밖에 안전,보건에관리에 필요한 사항

별첨 2. 교육 참석 서명지

교육 참석자 명단
제목:				일 시 : 2016 년 월 일
연번	부서	성명	서명	연번	부서	성명	서명
1				26
2				27
3				28
4				29
5				30
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25				50

별첨 3. 유해화학 물질 목록 보고서

유해화학물질 목록 보고서

(유해화학물질 별 작성)

□ 신규 사용  □ 사용 중단  □ 교체  (해당란에 V표시)

부서명

시설환경팀

연락처

840-7163

유해물질 화학명

아산화질소

유해물질 상품명

아산화질소

CAS 번호

10024-97-2

제조사

단일시스켐(주)

연락처

031-981--5544

유해물질 유형

■단일 물질  □ 혼합 물질  (해당란에 V표시)

물리적 상태

■ 액체  □ 고체  □ 기체  (해당란에 V표시)

평균 1일 사용량

월사용량

사용 용도

마취제

MSDS 비치여부

■ 예         □ 아니오

‐ 구성성분 및 함유 농도 ‐

함유농도(%)	구성 성분	CAS 번호
100%	아산화질소	10024-97-2

※ 부서내 유해화학물질의 신규 입고, 사용중단, 폐기 등 유해화학물질 목록 변경이 있을 때에는 변경 후 1주일 이내에 보건관리자에게 유해화학물질 목록 보고서를 제출한다.

201   년     월      일

부서명 :                해당부서장 :      (서명)

<별지 3>

별첨 4. 유해화학 물질 안전 점검표

2016   년      월 유해화학물질 안전점검표

항 목	예	아니오	비고
유해화학물질 목록 관련 사항
❍ 부서에 유해화학물질 목록이 비치되어 있는가?
❍ 부서원은 부서에서 사용하는 유해물질의 목록을 알고 있는가?
❍ 부서원은 유해화학물질 목록 비치장소를 알고 있는가?
물질안전보건자료(MSDS) 관련 사항
❍ 부서원은 MSDS의 위치를 알고 있는가?
❍ 검사실은 유해화학물질 취급 시 환기시설(국소 배기장치 등)이 갖추어진 장소에서 작업하고 있는가?
❍ 부서원은 유해화학물질의 유해성에 대하여 알고 있는가?
❍ 유해화학물질의 저장 상태가 안전한가?
❍ 유해화학물질의 폐기 상태가 안전한가?
교육 관련 사항
❍ 부서원은 MSDS 교육을 받았는가?
경고 표시 관련 사항
❍ 각각의 유해물질의 용기에 경고표시(스티커)가 되어 있는가?
보호구 관련 사항
❍ 개인보호구(마스크, 보안경, 장갑 등)를 사용하고 있는가?
유해화학물질 노출 시 대처방법 숙지
❍ 부서원은 유해화학물질 노출 시 대처방법에 대하여 알고 있는가?
❍ 부서원은 Spill Kit 구비 장소와 사용법을 알고 있는가?
발암성 물질 취급일지 관련 사항
❍ 유해화학물질 중 발암성 물질(포름알데히드, 산화에틸렌 등)취급부서는 취급일지를 작성하고 있는가?

※ 분기별 1회(3.6.9.12월) 점검 및 작성 후 원본은 보건관리자(795)에게 제출하고 사본은

물질안전보건자료철(바인더)에 보관한다.

20      년      월      일

부서명 :                해당부서장 :          (서명)

별첨 5. 발암성 물질 취급 일지

발암성 물질 취급일지

○ 물  질  명 :  □ 포름 알데히드   □ 산화에틸렌   □ 기타 :

○ 취 급 부 서 :

날 짜	사용량	작업내용	사용자	비고

별첨 6. 유해화학 물질 노출(누출) 보고서

유해화학물질 노출(누출) 보고서

성 명		성별/연령		연 락 처
사 번		근 무 부 서		경력(현재업무)
1. 노출보고 1) 발 생 일 : 년 월 일 시 2) 노출 유해화학물질명: (엎지른 양: ) 3) 노출 장소(엎지른 장소): 4) 노출 원인(엎지른 원인): 5) 노출시 신체 접촉여부(∨체크): □ 예 □ 아니오 (“예”이면 아래 해당란에 ∨체크) □ 눈(eye) □ 귀(Ear) □ 얼굴(Face) □ 손(Hand) □ 발(Foot) □ 호흡(Respiratory) □ 구강(Oral) □ 몸(Body) * 신체 접촉에 따른 응급처치: □ 예 □ 아니오 * 응급처치 후 관리 6) 노출시 처리 활동 (노출시 Spill Kit 사용 여부∨체크 ): □ 예 □ 아니오 (“예” 이면 아래 해당란에 ∨체크) □ B. C spill kit □ D. spill kit * Spill Kit 사용시 사용한 개수는? ( )개 * Spill Kit 사용 효과는? □ 좋음 □ 불편함 기타 건의사항 : 2. 안전 준수 1) 보호장구 착용여부(∨체크 ): □ 예 □ 아니오 (“예”이면 아래 해당란에 ∨체크 ) □ 보안경(Eye) □ 장갑(Hand) □ 신발(Foot) □ 가운 착용(Body) □ 마스크(Respiratory) □ 기타( ) 2) 노출시 MSDS 자료를 활용하였는가? □ 예 □ 아니오 3) 노출 원인에 대한 평가를 하였는가? □ 예 □ 아니오 (“예” 이면 구체적으로 기록) 구체적인 기록: 4) 노출 처리 후 작업 장소 위험에 대한 재평가를 하였는가? □ 예 □ 아니오 (“예”이면 아래 해당란에 ∨체크 ) □ 완전히 처리 됨 □ 부분 처리 됨 5) 노출 처리 후 해당 직원은 업무를 다시 시작하였는가? □ 예 □ 아니오
보고일 : 년 월 일 보 고 자 : (인) 부 서 장 : (인)

※ 유해화학물질 노출(누출)보고서 작성후 보건관리자(795)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

별첨 7. 유해물질 사고시 보고체계

유해화학물질 사고 보고 체계